설비구조내역서

no	시 설 명	면 적 (m2)	내 역	비 고
1	계단실1		철근 콘크리트조, 계단 난간대 설치, 바닥 데코타일, 미끄럼 방지턱, 벽면 수성 페인트, LED센서등, 방화문
2	계단실2		철근 콘크리트조, 계단 난간대 설치, 바닥 데코타일, 미끄럼 방지턱, 벽면 수성 페인트, LED센서등, 방화문
3	엘리베이터실		베드형 엘리베이터
4	홀,프로그램실		시스템 냉난방 에어컨, 휠체어 이동공간, 바닥 데코타일,벽은 안전 손잡이,방범 및 안전용 CCtv, 벽체 조적 점토타일 루미안 페인트, 천정 경철석고보드2P,스프링 쿨러, 화재감지센서, LED 조명, 방화문, 하이샤시 창호
5	세탁 건조실		철근 콘크리트조,바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 방염 목재문, 세탁기1대, 건조대1개
6	요양보호사실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨
7	301호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	3인실
8	302호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	3인실
9	303호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	2인실
10	305호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	2인실
11	306호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	3인실
12	307호 요양실		철근 콘크리트조, 바닥 데코타일, 조적칸막이 천정 경철석고보드2P, 화재감지센서, 스프링 쿨러, 도배지 마감, 배기시설,방염처리 목재문, 시스템 냉난방 에어컨, 하이샤시 창호	3인실
13	세면 및 목욕실		철근 콘크리트조,바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 세면대1개.
14	301,2호 화장실		철근 콘크리트조, 바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 대변기1개, 세면대1개, 환기창
15	303,4호 화장실		철근 콘크리트조, 바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 대변기2개, 세면대2개, 환기창	실별 분리
16	요양보호사실 화장실		철근 콘크리트조, 바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 대변기1개, 세면대1개
17	305,6호 화장실		철근 콘크리트조, 바닥 미끄럼 방지 타일. 벽면은 조적, 대변기1개, 세면대1개
18	알람밸브실		철근 콘크리트조,방화문. 벽면은 조적
19	정원 테라스	제외	철근 콘크리트, 방수용 우레탄, 산책공간, 원예 프로그램
계